**Mortar mix tests**

**Materials:** graded sand GS, hydrated lime HL, ordinary Portland cement OPC, bricklayers

clay BC, 0.3-0.6mm grog G

**Mix 1** 3:1:1:0.5 GS, HL, OPC, BC

**Mix 2** 3:1:1:0.5 GS, HL, G, BC

**Mix 3** 3:1 GS, HL

**Mix 4** 3:1 G, HL

**Mix 5** 1:1 HL, BC (finger sample)

**Mix 6** 4:2;1 GS, HL, G (finger sample)